

**Teknisk Data UHP Høytrykksenhet 9 L/min, 2000 bar**

**Høytrykksanlegg montert i D.N.V. 2.7.1 ramme**

**Atex, 100/94/9 EN 13463, Norsok Z 015, Zone 1**

**Pumpe : Hammelmann HDP 74**

**Tilbehør : 1\* 50 meter slange med pistoler.**

**Roterende dyse type RD Master,**

**Pistol type SP 3000 med slange svivel**

**Elektromotor : 30Kw Siemens**

**Spenning 50 HZ : 400/440/480/660/690V**

* **\* Soft start \***
* **\* Auto Spenning gjenkjenning \***
* **\* Automatisk dreieretning \***

**Spenning 60 HZ : 400/440/480/660/690 V**

**Elektrisk: 1x63A**

**Elektrisk tilkobling: 1x35 mtr gummikabel**

**ATEX sertifisering: DNV 14 ATEX 5453X**

**EX kategori : Sone 1 – EX 2 G Ex de c T3 gb**

**NORSOK : Z -015**

**Beskyttelses grad : IP 65**

**Bruks temperatur : -5 til + 40 grader C**

**Ramme : DNV 2.7.1, SS 316**

**Utvendige Mål ( lxBxH ): 1900x1400x800 mm**

**Vekt : 1800 / 2200 KG**

