

**Teknisk Data Multi blast 352 Varmt vanns høytrykk spyler.**

**PS -14 –ATEX – 2000 X**

**Høytrykksanlegg med varmt vann montert i D.N.V. 2.7.1 ramme**

**Ex 112G c Gb 5 til 60 C Atex, Norzok Z 015**

**Pumpe : Hammelmann HDP 72**

**Varmtvann 60 grader C : 300/500/700 bar - 30 l/min**

**Vanntank . 450 liter**

**Tilbehør : 2\* 50 meter slange med pistoler.**

**Elektromotor : 30kW**

**Varme element : 2x15kW**

**Spenning 50 HZ : 400/ 440 /480 / 660 / 690 V**

**Spenning 60 HZ : 400/440/480/660/690 V**

**Elektrisk: 2x63A**

**Elektrisk tilkobling: 2x35 mtr gummikabel ( 1 stk pumpe og 1 stk varmeelement)**

**ATEX sertifisering: DNV 14 ATEX 5453X**

**EX kategori : Sone 1 – EX 2 G Ex de c T3 gb**

**NORSOK : Z -015**

**Beskyttelses grad : IP 65**

**Bruks temperatur : -5 til + 40 grader C**

**Ramme : DNV 2.7.1, SS 316**

**Utvendige Mål ( lxBxH ): 2200x1400x1700 mm**

**Vekt : 175 / 2500 KG**

**Technical file : PS-14-ATEX-200X**

**Vekt : 1900kg**

****

