

**Teknisk Data : Vakuum suger 1200 m3 montert i 10 fot container. Anlegg montert i D.N.V. 2.7.1 ramme**

**Atex ,EX , Norzok Z 015**

**Pumpe : Samson KS 1025**

**Tilbehør : 60 meter sugeslange**

**Elektromotor : 45 kW**

**Spenning 50 HZ : 400/440/480/660/690V**

**Spenning 60 HZ : 400/440/480/660/690 V**

**Elektrisk: 1x125A eller 1x 63A**

**Elektrisk tilkobling: 1x35 mtr gummikabel**

**ATEX sertifisering:**

**EX kategori : Sone 1 – EX 2 G**

**NORSOK : Z -015**

**Beskyttelses grad : (IP 56)**

**Bruks temperatur : -5 til + 40 grader C,**

**Ramme : DNV 2.7.1, SS 316**

**Utvendige Mål ( lxBxH ): 3000x2500x2800 mm**

**Vekt : 4200 KG**

**Technical file : PS-14-ATEX-200X**

**Vekt : 4200 kg**

