

**Teknisk Data : Vakuum suger 350 m3 montert i 10 fot container. Iht. D.N.V. 2.7.1**

**Atex, Norzok Z 015**

**Pumpe : Samson Gamma 350**

**Tilbehør : 60 meter sugeslange**

**Elektromotor : 11 kW**

**Spenning 50 HZ : 400/440/480/660/690V**

**Spenning 60 HZ : 400/440/480/660/690 V**

**Elektrisk: 1x32A**

**Elektrisk tilkobling: 1x35 m. gummikabel**

**ATEX sertifisering: Ex db eb [ia Ga] IIC T4 Gb**

**EX kategori : Sone 1 – EX, ATEX IIC**

**NORSOK : Z -015**

**Beskyttelses grad : IP 66**

**Bruks temperatur : -5 til + 40 grader C.**

**Container : DNV 2.7.1.**

**Utvendige Mål ( lxBxH ): 2438\*1830\*2438**

**Vekt : 1500 kg**

Et bilde som inneholder innendørs, vegg, husholdningsapparat, kabel

Automatisk generert beskrivelse