

**Teknisk Data : Vakuum suger 600 m3 montert i 6 fot container. Iht. D.N.V. 2.7.1**

**Atex, Norzok Z 015**

**Pumpe : Samson Gamma 600**

**Tilbehør : 60 meter sugeslange**

**Elektromotor : 22 kW**

**Spenning 50 HZ : 400/440/480/660/690V**

**Spenning 60 HZ : 400/440/480/660/690 V**

**Elektrisk: 1x63A**

**Elektrisk tilkobling: 1x35 m. gummikabel**

**ATEX sertifisering: II 1/2G Ex h IIC T4 Ga/Gb**

**EX kategori : Sone 1 – EX, ATEX II 2 G**

**NORSOK : Z -015**

**Beskyttelses grad : IP 56**

**Bruks temperatur : -5 til + 40 grader C.**

**Container : DNV 2.7.1.**

**Utvendige Mål ( lxBxH ): 1915\*1615\*2877**

**Vekt : 2800**

