

**Teknisk Beskrivelse.**

**Eletrisk UHT 2500 bar 21 l/min.**

**Atex ex. Zone 2 Norsok Z015 Konteiner 10 DNV 2.7.1**

**Multi spenning, Auto spenning gjenkjenning Softstart**

**400V-440V 50/60 Hz, Kobles direkte i skap 200A sikring**

**660 - 690 V, 125 A, kan pumpe kobles direkte med støpsel.**

**Pumpe HDP 144 Atex 2500 bar 21 l/min.**

**El. Motor Eexde 110 Kw**

**Bygget i 10 fot DNV 2.7.1 Konteiner med løfteslings**

**Montert splitt nozzle for Pistol kjøring**

**Vanntank i SS 100 l Atex Boosterpumpe Eexde motor 1,1 kw**

**Montert lys og varmeovn**

**Levert med 40 m Tilførsel kabel etter gjeldene standard, kobles direkte i skap**

**Oppheng for slanger og kabel, Dokumentkasse.**

**Anlegg egnet til det meste,**

**Hånd spyling med pistol. Fjerning av passiv brannbekyttelse, maling, antiskli belegg, rust. Polyurea**

**Meget godt egnet til Robot, Spider M, Spider Edge, Micro, FWV 3000 FW 3000 Dockboy, Jetboy**

**Rengjøring av Drill pipes, casings Varmevekslere, drains**

**Kutting av rør, stål og Betong med armering. Betong renovering.**

**Komplett anlegg, Dokumentasjon ihh til Norsok, Presafe, Fat oppstart**

2500\*2590\*2500

Vekt Ca. 5000 kg.

