

**Teknisk Data UHP Høytrykksenhet 24 L/min, 700 bar**

**Høytrykksanlegg montert i D.N.V. 2.7.1 ramme**

**Atex, Norzok Z 015**

**Pumpe : Hammelmann HDP 74**

**Tilbehør : 1\* 100 meter slange med pistol.**

**Elektromotor : 30kW**

**Spenning 50 HZ : 400/440/480/660/690V**

**Spenning 60 HZ : 400/440/480/660/690 V**

**Elektrisk: 2 x 63A**

**Elektrisk tilkobling: 2 x 35 mtr gummikabel**

**Vanntank : 450 liter**

**ATEX sertifisering: DNV 14 ATEX 5453X**

**EX kategori : Sone 1 – EX 2 G Ex de c T3 gb**

**NORSOK : Z -015**

**Beskyttelses grad : IP 65**

**Bruks temperatur : -5 til + 40 grader C**

**Ramme : DNV 2.7.1, SS 316**

**Utvendige Mål ( lxBxH ): 2200x1700x1400 mm**

**Vekt : 1900 / 2200 KG**

**Technical file : PS-14-ATEX-200X**

**Vekt : 1900 kg**

