

**Teknisk Data Mag Track ATEX / EX**

**Bruksområde Fjerning av rust, maling, dekkebelegg,**

 **Passiv brannbeskyttelse**

**Kontrollpanel:**

**Overtrykksskap Trykkluft (min 4 bar)**

**Spenning 50 /60 HZ : 230V**

**Elektrisk: 16A**

**Elektrisk tilkobling: 50 meter kabel**

**Mål: 700\*600\*900mm**

**Vekt: 35 kg**

**Fjernkontroll (ATEX / EX)**

**Mål (L\*B\*H) Fjernkontroll 210 x 135 x 150 mm**

**Fjernkontroll Strøm 5v**

**Batteri levetid ca 45 timer**

**Lade tid ca 4 timer (0 -> 100%)**

**Mag Track stor:**

**Arbeidsområde 400mm**

**Arbeidstrykk max 3000 bar**

**Vannmengde max 40 L/min**

**Vekt 85 kg**

**Utvendige Mål ( lxBxH ): 1350\*520\*500mm**

**Vaccum tilkobling 3 toms camlock (HO)**

**Dyse type 20\*P-dyser**

**Mag track mini:**

**Arbeidsområde 200mm**

**Arbeidstrykk 3000bar**

**Vannmengde Max 20L/min**

**Vekt 45kg**

**Utvendig mål (L\*B\*H) 750\*330\*400**

**Vacuum tilkobling 2 toms camlock**

**Dyse type 8\*P-dyser**

****

****

****