

**Teknisk Data ATEX Heater 18 kW**

**EX Zone 1»2 ( gas )**

**Varme element : 18kW**

**Spenning 50 HZ : 400 / 440 V**

**Spenning 60 HZ : 400/440V**

**Elektrisk: 1x32A**

**Elektrisk tilkobling: 1x35 mtr gummikabel**

**EX kategori : Sone 1 – EX d e 11B T3 gb**

**Beskyttelses grad : IP 65**

**Bruks temperatur : -20 til + 40 grader C**

**Ramme :**

**Utvendige Mål ( lxBxH ): 760x560x560**

**Vekt : 55 kg**